# Uvod

Predmet nabave podrazumijeva postupak nabave multifunkcionalnog namještaja za pokazne laboratorije (u daljnjem tekstu: laboratoriji) za naprednu obrazovnu tehnologiju s ciljem implementacije sveobuhvatnog programa modernizacije hrvatskog visokog obrazovanja pod nazivom “e-Sveučilišta”.

Detaljnije, nabava namještaja obuhvaća:

* opremanje laboratorija multifunkcionalnim namještajem
* usluge izrade, isporuke, istovara na lokaciji koju odredi Naručitelj, montaže i/ili sastavljanja, postavljanja na mjesto, uspostavljanje odgovarajućih spojeva između sastavnih dijelova te testiranja funkcionalnosti namještaja
* evidentiranje i dokumentiranje isporučenog namještaja prema serijskom broju, količini, vrsti opreme i lokaciji u dogovoru s Naručiteljem, a svaka stavka Troškovnika treba imati pripradajuću oznaku i naziv (traženu specifikaciju)
* jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u trajanju od minimalno 2 godine
* izradu i postavljanje oznake vidljivosti na svaku navedenu stavku namještaja prema pravilima projekta koja su navedena u poglavlju 6 ove Tehničke specifikacije,
* čišćenje te odvoz ambalaže i smeća.

Ponuditelj je obvezan Naručitelju ponuditi i isporučiti namještaj sljedećih karakteristika:

* nov, nekorišten, zapakiran i neoštećen,
* roba koja ne predstavlja demonstracijsku, obnovljenu ili pokusnu seriju.

# Isporuka opreme

Namještaj na lokacije laboratorija treba biti isporučen od strane odabranog Ponuditelja, s pripadajućom dokumentacijom koja je navedena u Tehničkoj specifikaciji predmeta nabave.

Predmet nabave isporučivat će se sukcesivno, sukladno potrebama Naručitelja i u dogovoru s Naručiteljem.

Pri isporuci i preuzimanju opreme nužna je prisutnost ovlaštenih predstavnika Naručitelja i ovlaštenih osoba Zainteresiranog gospodarskog subjekta.

**Ostali uvjeti isporuke predmeta nabave**

Naziv i oznaka ponuđenog namještaja, naziv proizvođača, upisani u obrascu/ima Tehničke specifikacije za predmet nabave iz ponude Zainteresiranog gospodarskog subjekta moraju biti istovjetni nazivu i oznaci proizvoda te nazivu proizvođača na svakom isporučenom proizvodu:

* na kutiji ili drugom izvornom tvorničkom pakiranju proizvoda i/ili
* na priloženoj potvrdi (deklaraciji) proizvođača za taj proizvod, odnosno model proizvoda i/ili
* u priloženom Jamstvenom listu uz isporučeni proizvod.

Sav ugovoren i isporučen namještaj mora imati svu dokumentaciju na hrvatskom i/ili engleskom jeziku.

***Mjesto isporuke***

Mjesta isporuke opreme su Zagreb, Rijeka, Osijek i Split.

# Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku

Sav namještaj nabavljen u sklopu ove nabave mora imati uključeno jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku. Jamstveni rok iznosi minimalno 2 godine.

Jamstveni rok počinje teći od dana potpisa Primopredajnog zapisnika do isteka jamstvenog roka navedenog u ponudi, neovisno o razdoblju realizacije ugovora. Obzirom na sukcesivnu isporuku namještaja, jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku neće početi teći na isti dan za sav namještaj koji se nabavlja unutar ove nabave, već sukcesivno po isporuci namještaja i prema datumima Primopredajnog zapisnika.

Naručitelj i Ponuditelj će za uredno isporučen i montiran namještaj (za koji nisu utvrđeni vidljivi nedostaci) potpisati Primopredajni zapisnik za pojedinu lokaciju. Detalji za potpis Primopredajnog zapisnika su opisani u poglavlju 4 i 5 ove Tehničke specifikacije. Od dana potpisa Primopredajnog zapisnika počinje teći jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na navedenoj lokaciji.

Isporučitelj za sve napravljene ili dobavljene elemente mora izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na materijal, rad i gotov proizvod u trajanju od najmanje 2 godine od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne uključuje biljni materijal.

# Početak pružanja usluga i rok realizacije ugovora/ rok isporuke robe

**Rok isporuke i montaže namještaja je 70 dana od izdavanja svakog pojedinačnog naloga.**

Ponuditelj obvezan je predmet nabave isporučivati ovisno o spremnosti pojedine lokacije za prihvat namještaja, sukladno Tehničkoj specifikaciji i Troškovniku, a na temelju naloga od strane Naručitelja elektroničkom poštom na unaprijed dogovorenu elektroničku adresu.

Po urednoj isporuci robe i usluga po pojedinoj lokaciji laboratorija, Naručitelj će u roku od 15 dana od isporuke i instalacije pregledati namještaj i o eventualnim vidljivim nedostacima obavijestiti Ponuditelja u roku od 8 dana.

Ovlašteni predstavnik Ponuditelja će za uredno isporučeni i instalirani namještaj (za koju nisu utvrđeni vidljivi nedostaci) prilikom isporuke sastaviti, datirati i potpisati Evidencijsku listu isporučenog i instaliranog namještaja po pojedinoj lokaciji u elektronički čitljivom obliku (.csv).

Popis uredno isporučenog namještaja koji će sadržavati minimalno sljedeće podatke:

* Opis namještaja
* Naziv namještaja
* Datum isporuke
* Poštanski broj
* Mjesto
* Naziv pokaznog laboratorija
* Datum isteka jamstva za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
* Naziv dobavljača
* Broj ugovora

Navedeni podaci mogu se mijenjati u dogovoru s Naručiteljem.

Najkasnije u roku od 8 dana od završetka pregleda robe, Naručitelj i Ponuditelj će sastaviti Primopredajni zapisnik po pojedinoj lokaciji.

Za namještaj za koji se utvrde eventualni vidljivi nedostaci, Naručitelj i ponuditelj će potpisati Primopredajni zapisnik po urednoj dostavi takvog namještaja bez vidljivih nedostataka, analognom primjenom gore navedenih odredbi.

U slučaju eventualnih skrivenih nedostataka, primjenjuju se odredbe kojima se uređuju obvezni odnosi.

Komunikacija između Naručitelja i Ponuditelja odvijat će se putem elektroničke pošte i telefona.

Potpisom odgovarajućeg Primopredajnog zapisnika po pojedinoj lokaciji smatra se da je ponuditelj uredno izvršio tražene usluge te da je ta oprema prešla u vlasništvo Naručitelja.

# Praćenje napretka provedbe od strane Naručitelja

Naručitelj će kontinuirano pratiti provedbu ugovorene usluge te je stoga odabrani ponuditelj dužan omogućiti Naručitelju i osobama koje Naručitelj odredi pravovremeni i redoviti uvid u sve aktivnosti koje će se provoditi po ugovoru sklopljenom na temelju ovog procesa javne nabave.

Odabrani ponuditelj dužan je surađivati (uključujući sastanke i druge oblike komunikacije uživo i online) s osobljem Naručitelja i drugim osobama po nalogu Naručitelja tijekom cjelokupnog vremena trajanja Ugovora te uvažavati komentare Naručitelja i drugih osoba po nalogu Naručitelja, a sve sukladno modelu rada definiranom od strane Naručitelja. Tijekom redovitih sastanaka između odabranog ponuditelja i Naručitelja odabrani ponuditelj će sve usuglašene odluke evidentirati u obliku zapisnika oko kojeg se usuglašavaju i kojeg potpisuju obje strane, a koji je obvezujuće prirode.

Praćenje napretka realizacije Ugovora vrši se dokumentima koje dostavlja odabrani ponuditelj kako slijedi:

* 1. primopredajni zapisnici
	2. završni izvještaj.

**Primopredajni zapisnik**

Primopredajni zapisnik preduvjet je i temelj za plaćanje te se ispunjava pomoću predloška koji priprema i dostavlja Naručitelj. Kao preduvjet plaćanja odabranom ponuditelju, Naručitelj mora prihvatiti primopredajni zapisnik. Naručitelj donosi odluku o prihvaćanju ili neprihvaćanju primopredajnog zapisnika te može tražiti dodatne informacije i pojašnjenja potrebna za donošenje ove odluke. Naručitelj se obvezuje izvršiti plaćanja pod uvjetom da su isporučene i prihvaćene planirane isporučevine za prethodno razdoblje te da su isporučeni i prihvaćeni planirani izvještaji za prethodno razdoblje.

Za Grupu 2 ovog predmeta nabave odabrani Ponuditelj dužan je izraditi četiri (4) primopredajnih zapisnika, odnosno jedan (1) primopredajni zapisnik po lokaciji laboratorija za isporučene stavke.

Primopredajni zapisnik će sadržavati izvještaj u elektronički čitljivom obliku (.csv) isporučevina po pojedinoj lokaciji.

Popis uredno isporučenog namještaja koji će sadržavati minimalno sljedeće podatke:

* Opis namještaja
* Naziv namještaja
* Datum isporuke
* Adresa isporuke
* Lokacija pokaznog laboratorija
* Datum isteka jamstava za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku
* Naziv dobavljača
* Broj ugovora

**Završni izvještaj**

Obuhvaća pregled svih provedenih aktivnosti ovog predmeta nabave. Po završetku provedbe svih aktivnosti, odabrani Ponuditelj će u roku od 10 dana dostaviti završni izvještaj Naručitelju koristeći pritom predložak za izvještavanje pripremljen od strane Naručitelja. Naručitelj će pravovremeno odabranom Ponuditelju dostaviti predložak za završni izvještaj. Po završetku svih isporuka Ponuditelj i Naručitelj potpisuju završno Izvješće o isporuci.

# Vidljivost

Obzirom da se predmetna nabava planira sufinancirati iz sredstava Instrumenta Europske unije  (tzv. Next Generation EU – NGEU/EU sljedeće generacije), Mehanizma za oporavak i otpornost (eng. Resilience and Recovery Facility -  RRF), u okviru sredstava Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021 – 2026 (NPOO), nužno je osigurati propisane mjere informiranja i vidljivosti u sklopu provedbe.

U sklopu isporuke namještaja, odabrani Ponuditelj je dužan izraditi oznake vidljivosti što uključuje apliciranje specifično dizajniranih identifikacijskih oznaka i drugih relevantnih informacija na opremu osiguravajući da su sve informacije jasno vidljive i čitljive.

Odabrani Ponuditelj će izraditi naljepnice prema standardima definiranim od strane Naručitelja te ih postaviti prilikom Isporuke robe.

U sklopu isporuke namještaja, odabrani Ponuditelj je dužan odraditi lijepljenje naljepnica.

Odabrani Ponuditelj će izraditi naljepnice prema standardima definiranim od strane Naručitelja te ih postaviti prilikom Isporuke namještaja.

1. **Oznake vidljivosti**

U tom smislu, odabrani Ponuditelj je dužan osigurati:

* Naljepnice koje uključuju oznake vidljivosti,
* Lijepljenje naljepnica.

Naljepnica treba biti istaknuta na vidljivom mjestu opreme nabavljene u okviru projekta. Kako bi sadržaj naljepnice bio jasno vidljiv, veličina naljepnice ovisit će o veličini opreme na koju se označava. Također, naljepnica treba biti odgovarajuće kvalitete, po mogućnosti plastificirana, kako bi se osigurala njezina dugotrajnost.

Predložene specifikacije naljepnica:

* Dimenzije: 70x35 mm,
* Podloga: bijela boja,
* Tisak: 4 boje,
* Dorada: Rezanje (die cut).

* Dimenzije: 50x20 mm,
* Podloga: bijela boja,
* Tisak: 4 boje,
* Dorada: Rezanje (die cut).

Ponuditelj može i sam odrediti dimenzije naljepnica vodeći pri tome računa da su oznake vidljivosti razmjerne predmetu na kojem su istaknute.

Pripremu za tisak izrađuje odabrani Ponuditelj uz kontrolu i odobrenje Naručitelja. Tisak naljepnice osigurava odabrani Ponuditelj uz prethodno odobrenje Naručitelja na probnom otisku.

Naljepnice na uređaj prilikom isporuke aplicira odabrani Ponuditelj.

Sve naljepnice moraju udovoljiti zahtjevima vidljivosti kako je definirano Uputama za korisnike sredstava: Informiranje, komunikacija i vidljivost projekata financiranih u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. (NPOO), a sve prema uputama dostupnim na sljedećoj poveznici: <https://fondovieu.gov.hr/informiranje-i-vidljivost> .

Odabrani Ponuditelj dužan je nalijepiti naljepnice na uređaj, a ukoliko je uređaj manjih dimenzija od naljepnice ili naljepnice ometaju rad uređaja, iznimno se mogu nalijepiti na kutiju uređaja. U tom slučaju obavijestiti Naručitelja da će naljepnice biti nalijepljene na kutiju uređaja.

# Upute za popunjavanje tehničke specifikacije

Zahtjevi definirani Tehničkom specifikacijom predstavljaju minimalne tehničke karakteristike koje ponuđena roba mora zadovoljavati.

Ponuditelj obavezno popunjava stupac „Ponuđene specifikacije“ definirajući detaljno tehničke specifikacije ponuđene robe, upisujući točne karakteristike ponuđene robe, izbjegavajući pri tome popunjavanje stupca samo riječima kao što su npr. „zadovoljava“, „DA“ ili „odgovara traženom“.

Stupac „Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju“ ponuditelj ispunjava na način da se referencira na dostavljenu tehničku dokumentaciju zbog dokazivanja traženih specifikacija koja može biti i u obliku poveznice. Ponuditelj treba dostaviti URL adresu (ispravnu poveznicu i/ili sliku) u slučaju ako se ponuđeni proizvod ne izrađuje prema specifikacijama Naručitelja, kako bi Naručitelj mogao dodatno provjeriti navedeno u stupcu “Ponuđene specifikacije”.

Stupac „Ocjena DA/NE“ popunjava Naručitelj pri ocjenjivanju ponude. Kako bi se ponuda smatrala valjanom, ponuđeni predmet nabave mora zadovoljiti sve što je traženo u obrascu Tehničkih specifikacija. U slučaju postojanja sumnje u istinitost podataka navedenih u ponuđenim specifikacijama, Naručitelj zadržava pravo provjere navedenih podataka bilo provjerom podataka objavljenih na internet stranicama ili se može obratiti proizvođaču i sl.

# Tehnička specifikacija predmeta nabave

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | NAMJEŠTAJ I OPREMA |  |
|  |  |  |
| 1.0 | Mjere navedene u opisima su: širina/dubina/visina, osim ako nije drugačije navedeno uz pojedinačnu stavku. Sve dimenzije za namještaj koji se izrađuje kontrolirati u naravi. Dimenzije za elemente koji se dobavljaju su načelne i moguća su odstupanja u linearnim dimenzijama do +/- 10 %. Navedena odstupanja dopuštena su prilikom montaže namještaja te se odnose isključivo na namještaj koji se izrađuje po mjeri. |
| 1.1 | Sve plohe zadnjih stranica su od istovrsnog materijala i jednake debljine kao i bočne stranice. |
| 1.2 | Materijal za izradu namještaja je oplemenjena iverica - iveral minimalne debljine 18 mm, obložen melaminskom folijom, osim ako u stavci nije navedena druga debljina ili drugi materijal. Svi izloženi bridovi su kantirani ABS trakom debljine 2 mm, a neizloženi rubovi ABS trakom 0.5 mm, u boji osnovne plohe. Svi spojevi trebaju biti izvedeni precizno bez vidljivih odstupanja, sa nevidljivim spojnim elementima veće čvrstoće. Police unutar ormara su podesive po visini - stranice imaju rupe za postavu metalnih nosača za police.  |
| 1.3 | Ako u stavci nije drugačije navedeno, osnovna boja ormara je bijela ~ kao RAL 9003. Police unutar ormara su bijele boje ~ kao RAL 9003. Tekstura iverala je narančina kora. RAL tonovi služe kao približna orijentacija prilikom odabira boje stvarnog materijala. |
| 1.4 | Oplemenjena iverica koja služi za izradu namještaja ili drugih proizvoda mora udovoljavati zahtjevima iz važećeg Pravilnika o tehničkim zahtjevima za drvne ploče (NN 57/2015), a posebno zahtjevu o dopuštenoj količini slobodnog formaldehida, što je potrebno dokazati odgovarajućom Izjavom o sukladnosti sa zahtjevom o količini formaldehida. Ploče trebaju biti oznake E (Euroklass) 1 (max 8mg/100g suhe tvari). Izjava o sukladnosti dostavlja se prilikom isporuke predmeta nabave. |
| 1.5 | Ako u stavci nije drukčije navedeno, sav okov za otvaranje vratnih krila je od nehrđajućeg čelika, a mora imati mogućnost reguliranja u tri osi. Vratna krila se otvaraju bez ručica, pomoću tzv. potisnog magnetnog prihvatnika s mogućom regulacijom. Sva podnožja (sokli) sadrže naprave za niveliranje, koje se mogu regulirati iz unutrašnjosti ormara. |
| 1.6 | Sve ormare, ako nije drugačije navedeno, opremiti pričvrsnim bravicama prve klase sa vertikalnim zatvarajućim profilima i odgovarajućim dosjednicima na plohama ormara.  |
| 1.7 | Isporučitelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu, istovar i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave. U stavci, pored navedenog, je uključeno i čišćenje te odvoz ambalaže i smeća. |
| 1.8 | Odabrani izvođač je, za svaki od proizvoda koji se izrađuju, obavezan izraditi radioničku dokumentaciju sa svim potrebnim proračunima, nacrtima i detaljima. Sve korekcije mjera potrebno je dokumentirati i dostaviti nove sheme namještaja i opreme koje Naručitelj mora potvrditi. Za sve proizvode koji se izrađuju ili dobavljaju gotovi potrebno je dostaviti na odobrenje naručitelju uzorke okova i ponuđenih materijala (metala, stakla, furnira, plastike) veličine 20 x 20 cm. |
| 1.9 | Obloženi "meki" dijelovi ormara izrađeni su od poliuretanske HR (hladno lijevane) pjene gustoće 50-60 kg/m3, rezane i ljepljene u željeni oblik, obložene tekstilnim materijalom. |
| 2.0 | Svi tekstilni materijali za presvlake i oblaganja moraju zadovoljavati klasu otpornosti na požar B1 prema normi HR DIN 4102 ili jednakovrijedno, što treba dokazati odgovarajućim certifikatom. Certifikat se dostavlja prilikom isporuke predmeta nabave. |
| 2.1 | Tkanine koje se koriste u proizvodnji ne smiju biti tretirane bojama koje sadrže spojeve koji mogu ugroziti ljudsko zdravlje. Isporučitelj treba prilikom isporuke predmeta nabave dostaviti certifikate kojima garantira ispunjenje navedenih kriterija. |
| 2.2 | Isporučitelj za sve napravljene ili dobavljene elemente mora izdati jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku na materijal, rad i gotov proizvod u trajanju od najmanje 24 mjeseci od dana potpisa Primopredajnog zapisnika. Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku ne uključuje biljni materijal. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ozn.  | **Tražene specifikacije**  | Ponuđena specifikacija (popunjava Ponuditelj)  | Bilješke, napomene, reference na tehničku dokumentaciju (popunjava Ponuditelj)  | Ocjena (DA/NE) (popunjava Naručitelj)  |
| **OR-1**  | **Ormar za pohranu stvari tip 1**  |
|   | **Količina: 10**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 120-122 cm, dubina 60-62 cm, visina 220-222 cm  |  |  |  |
| 1.4.  | Ormar je trodjelni s policama. Veći dio trodjelnog ormara (širina (80-81 cm) sa zatvorenim dvokrilinim vratima, se sastoji od jednog dijela s tri police, koje se mogu podesiti prema potrebi. Dodatni manji dio ormara (širina (40-41 cm) sa zatvorenim jednokrilnim vratima, se sastoji od 2 police podesive i donjeg dijela s tri ladice sa sustavom mekog zatvaranja koje imaju bravice za zaključavanje. Police trebaju podnijeti opterećenje od 30kg. Ormar je cijeli bijele boje. Ormar je opremljen niskim nožicama. Vratna krila se otvaraju bez ručica, pomoću tzv. potisnog magnetnog prihvatnika s mogućom regulacijom.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **OR-2**  | **Ormar za pohranu stvari tip 2**  |
|   | **Količina: 10**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 117-119 cm, dubina 40-42 cm, visina 220-222 cm |  |  |  |
| 1.4.  | Ormar je dvodjelni. Donji dio ormar je zatvoren prostor s dvokrilnim drvenim vratima s bravicom za zaključavanje sa svake strane dvokrilnih vrata. Ne sadrži police. Vrata su tamno sive mat boje. Gornji dio ormara je zatvoreni pleksiglas prostor s dvokrilnim pleksiglas vratima te sa pregradom pleksiglas u sredini gornjeg dijela ormara, s bravicom za zaključavanje na svakom krilu. Krovna rasvjeta (4 komada), na svakoj polovici po dvije lampice. Gornji dio ormara sadrži 4 police sa svake strane (ukupno 8 u gornjem dijelu ormara). Minimalna nosivost police je 30 kg. Ormar ima kotače s kočnicama (StopSafe), koji omogućuju pomicanje ormara, ali ima i opciju zaključavanja kotačića koji omogućuju fiksiranje na željenom mjestu. Kotači moraju biti izrađeni od čvrstog materijala koji će držati cijeli ormar stabilnim i prilikom pomicanja u slučaju kada je ormar prazan ili kada je popunjen. Zatvoreni dijelovi ormara moraju imati vrata pričvršćena ovjesnim okovima. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe | DA | NE |
| **REG-1**  | **Regal za teški teret**  |
|   | **Količina: 25** |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 90-92 cm, dubina 40-42 cm, visina 180-182 cm |  |  |  |
| 1.4.  | Materijal: metal. Regal za teški teret, nosivost minimalna: 175 kg po polici. Opremljen s ukupno 5 polica, koje su podesive po visini. Materijal polica: ploča od drvene građe, obrađena i premazana prahom. Regali moraju imati mogućnost međusobnog spajanja. Boja: grafitno siva.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1-1.8 i 2.2  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **ST-1**  | **Trapezni radni stol**  |
|   | **Količina: 28** |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : dužina 160-162 cm, širina kraćih stranica 80-82 cm, visina 72-74 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Gornja ploča je trapeznog oblika, duže stranice od minimalno 160 cm i tri kraće stranice od minimalno 80 cm, svi uglovi moraju biti zaobljeni u radijusu od minimalno 2 cm. Takav oblik gornje ploče - trapez od tri istostranična trokuta stranice 80 cm - omogućava da se stolovi mogu postavljati u razne konfiguracije.  Gornja ploča je od iverala s melaminskom folijom debljine od minimalno 25 mm, s rubnom ABS trakom debljine minimalno 2 mm, boja bijela. |  |  |  |
| 1.5.  | Postolje se sastoji od dvije noge naopakog T oblika s 4 dupla rotirajuća kotača s kočnicom (opcija StopSafe koji omogućuje da stol stabilizira i kotači da ostanu u mjestu), mekana za tvrde podloge. S vanjske strane svake noge varena je zatvorena zaobljena metalna kuka za vješanje školske torbe, minimalne nosivosti 10 kg i oblikovana bez oštrih rubova, završna obrada jednaka obradi postolja. Noge su za ploču pričvršćene preko okvira i mehanizma koji omogućava podizanje ploče u vertikalni položaj (zaokretanje za 90°). Za dodatnu stabilizaciju stola vertikalne noge treba povezati horizontalnim metalnim profilom.  Postolje je od čeličnog lima, lakirano u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat)  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola.  |  |  |  |
| 1.7.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.8.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.9.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **ST-2**  | **Visoki stol**   |
|   | **Količina: 6**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : širina 80-82 cm, duljina 180-182 cm, visina 105-107 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Gornja ploča od minimalno 80x180 cm, od Eurolight ploče debljine od minimalno 38 mm, s rubnom ABS trakom debljine od minimalno 2 mm  |  |  |  |
| 1.5.  | Nosiva baza na 2 metalne T naopake noge visine od minimalno 101 cm, plastificirane u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) te povezane plastificiranom metalnom konzolom, Ø 50 mm, s podnim postoljem od minimalno 65 cm, debljine 30-35 mm, s podlogom od filca. Mogućnost provođenja kabela kroz konzolu te vrat noge. Na gornjoj strani metalnih nogu se nalazi element za pričvršćenje gornje ploče vijcima.  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola.  |  |  |  |
| 1.7.  | Boja ploče - bijela  |  |  |  |
| 1.8.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.9.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.10.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **ST-3**  | **Stol tip 3**  |
|   | **Količina: 14**   |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 80-82 cm, duljina 160-162 cm, visina 95-97 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Radna ploča od minimalno 80x160 cm, od Eurolight ploče. Eurolight sirove lake saćaste ploče su kompozitne ploče koje se sastoje od vanjskih slojeva od dekorativnog drvnog materijala i lake saćaste kartonske jezgre. Svojom malom težinom i velikom savojnom čvrstoćom nude mnoštvo mogućnosti oblikovanja u izradi namještaja i uređenju interijera. Debljine od minimalno 38 mm, s rubnom ABS trakom debljine od minimalno 2 mm  |  |  |  |
| 1.5.  | Nosiva baza na 2 metalne naopake noge "T", plastificirane u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) te povezane plastificiranom metalnom konzolom, visine od minimalno 91 cm od Ø 50 mm, s podnim postoljem dužine od minimalno 59 cm, debljine 30-35 mm. Mogućnost provođenja kabela kroz konzolu te vrat noge. Visina stola može se nivelirati pomoću ugrađenih nožica za nivelaciju. Na gornjoj strani metalnim nogu se nalazi element za pričvršćenje gornje ploče vijcima.  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost min 100 kg + težina ploče stola.  |  |  |  |
| 1.7.  | Boja ploče - bijela  |  |  |  |
| 1.8.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.9.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.10.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| ST-4  | **Elektropodizni radni stol**  |
|   | **Količina: 6** |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 60-62 cm, duljina 120-122 cm, visina 58-123 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Elektropodizni stol rubovi pod pravim kutem, 90°.  Mogućnost podešavanja visine u rasponu od min. 58-123cm. Metalna nosiva konstrukcija, T noga u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat). Neto težina mehanizma min. 32 kg. Ploča stola melaminskom folijom oplemenjena ploča iverica debljine min. 25mm. Rubovi obrađeni ABS trakom debljine od minimalno 2 mm u istom dekoru kao ploča stola. Brzina min. 38mm/s, sustav protiv sudaranja. Mogućnost  memoriranja visine stola u min. 3 pozicije te prikaz visine stola na digitalnom display-om.  |  |  |  |
| 1.5.  | Nosivost podnožja do min. 120kg.  |  |  |  |
| 1.6.  | Boja ploče - bijela  |  |  |  |
| 1.7.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.8.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.9.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **LAD-1**  | **Ladičar**  |
|   | **Količina: 6** |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije u rasponu: širina 43-45 cm x dubina 55-57 cm x visina 58-60 cm  |  |  |  |
| 1.4.  | Pokretna kazeta s 3 ladice i centralnim zaključavanjem.  Korpus, strop i fronte kazete izrađeni od iverala debljine od minimalno 18 mm. Rubovi kantirani ABS rubnom trakom. Leđa kazete izrađena od lakiranog MDF-a debljine od minimalno 4 mm. Ladice izrađene od iverala debljine od minimalno 12 mm s podnicom od lakiranog MDF-a debljine od minimalno 4 mm. Ručkice PVC lakirane u tamno sivu boju.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **S-1**  | **Radni stolac s rukonaslonima na 4 noge s kotačićima, mogućnost slaganja po visini**  |
|   | **Količina: 80**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : širina 57-62 cm, dubina 55-59 cm, visina 80-85 cm, visina sjedenja 40-49 cm, dubina sjedenja 46-49 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Konstrukcija stolca je od svinutih čeličnih cijevi promjera min. 22mm, u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) i koje se mogu slagati po visini. Na nogicama su 4 rotirajuća kotačića za tvrde ili meke podloge, s opcijom zaključavanja kotačića (StopSafe). Rukonasloni izrađeni od crnog polipropilena. Naslon i sjedalo imaju podlogu od poliamida obloženu poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom. Debljina naslona min. 15 mm, debljina sjedišta min. 20 mm.  |  |  |  |
| 1.5.  | Presvlake su od tkanine od 100% poliestera, minimalne težine 320 gr/m2, s otpornošću na habanje od 100 000 ciklusa.  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost stolca minimalno 100 kg.  |  |  |  |
| 1.7.  | Mogućnost slaganja po visini minimalno 3 kom  |  |  |  |
| 1.8.  | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju.  |  |  |  |
| 1.9.  | Tkanina za presvlake je u 5 boja: šafran žuta, jarko crvena narančasta, biserno zelena, modro plava, tamno siva. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.10.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7, 1.8.-2.2.  |  |  |  |
| 1.11.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.12 | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| S-2  | **Visoki barski stolac bez rukonaslona, na dva para spojenih nogu**  |
|   | **Količina: 8**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : širina 58-60 cm, dubina 53-55 cm, visina 100-115 cm, visina sjedenja 72-78 cm, dubina sjedenja 43-48 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Konstrukcija stolca je od svinutih čeličnih cijevi promjera min 11mm, završna obrada kromiranjem ili lakiranjem u tamno sivu mat boju (RAL 7016 mat) . Baza stolca od dva para spojenih nogu učvršćenih za školjku sjedala. Noge su povezane bočno i sprijeda horizontalnom šipkom, što služi kao oslonac pri sjedenju. Završne stope s filcom za tvrde podloge. Sjedalo i naslon su izvedeni u jednom komadu. Podloga od poliamida obložena je poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom gustoće od minimalno 35 kg/m3 i presvučena tekstilom.  |  |  |  |
| 1.5.  | Presvlake su od tkanine od 100% poliestera, minimalne težine 250 gr/m2, s otpornošću na habanje od minimalno 80 000 ciklusa.  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost stolca minimalno 100 kg.  |  |  |  |
| 1.7.  | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju.  |  |  |  |
| 1.8.  | Tkanina za presvlake je u minimalno 4 boje: šafran žuta, jarko crvena narančasta, biserno zelena, modro plava. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.9.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7, 1.8.-2.2.  |  |  |  |
| 1.10.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.11.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **S-3**  | **Sklopiva stolica**  |
|   | **Količina: 50**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije: širina: 47-49 cm; visina: 79- 81 cm; dubina: 53-55 cm  |  |  |  |
| 1.4.  | Sklopiva stolica koja je izrađena od kvalitetnog lakiranog čelika te sjedišta od 100% poliestera. S četiri nogice; okrugla cijev s završne stopama za tvrde podloge.  |  |  |  |
| 1.5.  | Stolac mora biti dobavljen kao gotov proizvod određenog proizvođača. Potrebno je u ponudi priložiti fotografiju.  |  |  |  |
| 1.6.  | Nosivost stolca minimalno 90 kg.  |  |  |  |
| 1.7.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 1.8.- 2.2.  |  |  |  |
| 1.8.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.9.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **S-4**  | **Stolica tip 4**  |
|   | **Količina: 5**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije: širina naslona za leđa: 50-55 cm; dubina sjedećeg dijela: 52-58 cm; visina stolice sa kotačima podesiva: 115-125 cm, rukohvati s obje strane  |  |  |  |
| 1.4.  | Uredska fotelja sa sjedalom i naslonom u crnoj mreži, s metalnom peterokrakom bazom i rukonaslonima; Kotači za mekane podove koji se mogu zaključati po potrebi. Podešavanje visine sjedala, podešavanje tenzije, podešavanje nagiba sjedala i naslona – tilt mehanizam, podešavanje lumbalne potpore.  Masa stolice: 13-15 kg  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalno trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| KAU  | **Kauč**  |
|   | **Količina: 4**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije trosjeda: Visina naslona za ruke: 72-74 cm; Širina naslona za ruke: 17-19 cm; Dubina: 93-95 cm; Visina prostora ispod namještaja: 20-22 cm; Visina naslona za leđa: 70-72 cm; Visina uključujući jastuke za leđa: 82-84 cm; Dubina sjedišta: 61-63 cm; Visina sjedišta: 47-49 cm; Širina sjedišta: 198-200 cm; Širina: 231-233 cm; dubina 93-95 cm; visina 70-75 cm; visina sjedenja 45-47 cm; dubina sjedenja 48-50 cm  |  |  |  |
| 1.4.  | Trosjed s rukonaslonima ima unutarnju strukturu od drvenih elemenata obloženih poliuretanskom HR (hladno lijevanom) pjenom gustoće 50-60 kg/m3, debljine od minimalno 10 cm. Postavljen je na 4 noge od čeličnih profila od minimalno 40x40 mm, visine minimalno 13, crne boje. Jastuk naslona z leđa: PU pjena minimalno 25kg/m3; visoko elastična PU pjene (hladna pjena) minimalno 40 kg/m3;  |  |  |  |
| 1.5.  | Nosivost trosjeda min 300 kg.  |  |  |  |
| 1.6.  | Presvlake trosjeda su od tkanine od minimalno 70% pamuka, minimalno 20% poliestersko vlakno, minimalno 7% viskozno vlakno/umjetna svila; s otpornošću na habanje od minimalno 100 000 ciklusa. Presvlaka trosjeda ne mora imati mogućnost skidanja.  |  |  |  |
| 1.7.  | Tkanina za presvlake je u tamno sivoj boji. Konačni odabir boja između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.8.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.7.-2.2.  |  |  |  |
| 1.9.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.10.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| PL-1  | **Bijela ploča**  |
|   | **Količina: 8**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije: širina 100-110 cm, visina 80-85 cm, debljina 20 mm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Ploča je izvedena od metalnog lima presvučenog bijelim emajlom, magentiziranog i obojanog, u aluminijskom okviru s plastičnim uglovima. Ploča treba imati nosače za postavljanje na zid i policu za odlaganje flomastera i brisača ploče. Površina ploče mora biti otporna na ogrebotine. Uz ploču je potrebno isporučiti i magnetizirani brisač ploče i set markera za pisanje po bijeloj ploči.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0. i 1.7  |  |  |  |
| 1.6.  | Ploča treba imati nosače za postavljanje na zid.  |  |  |  |
| 1.7.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.8.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **KIŠ**  | **Stalak za kišobrane**  |
|   | **Količina: 8**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : Ø 20-35 cm, visine 50-65 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Vanjska posuda od mat plastike ili od metala, unutarnja posuda od plastike, koja se mora moći izvaditi.  |  |  |  |
| 1.5.  | Konačni odabir boje između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.6.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.7.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.8.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| SAT  | **Zidni sat**  |
|   | **Količina: 4**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : Ø 40-50 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Zidni sat na baterije, uključen set baterija. Izgled klasičan s brojkama i kazaljkama. Okvir od natur aluminija, sat prekriven staklom.  |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| V - 1  | **Vješalica**  |
|   | **Količina: 16**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Samostojeća uredska vješalica s okruglim dnom koji osigurava stabilnost. Uredska vješalica s metalnom konstrukcijom u tamno sivoj ili crnoj varijanti s minimalno 8 kuka za vješanje. Minimalna visina 170 cm.  |  |  |  |
| 1.6.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.1.-1.8. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.7.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.8.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe .  | DA | NE |
| ŽAR  | **Žardinjera sa biljkama**  |
|   | **Količina: 6**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije : Ø 39-60 cm, visina 60-90 cm.  |  |  |  |
| 1.4.  | Vanjska posuda od plastike. Unutarnja posuda od plastike, koja se mora moći izvaditi. Uključivo zemlju i sadnju biljaka pogodnih za unutarnji prostor.  |  |  |  |
| 1.5.  | Boja vanjske posude - tamno siva. Konačni odabir boje između ponuđenih uzoraka u dogovoru s Naručiteljem.  |  |  |  |
| 1.6.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7 i 2.2.  |  |  |  |
| 1.7.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.8.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **KOLI - 1**  | **Kolica za premještanje opreme**  |
|   | **Količina: 6** |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
|   | Dimenzije: Duljina: 91-93 cm, širina: 61-63 cm; podešavanje po visini: 87 - 105 cm.  Materijal: čelik; nosiva sila minimalno: 300 kilograma.  |  |  |  |
| 1.3.  | Transportna preklopna kolica za transport teških predmeta.  Oprema: podesiva teleskopska drška, zaustavna kočnica, integrirane transportne ušice za transport, minimalno šest fiksnih prstenova pomoću kojih se može fiksirati teret. Protuklizna podloga. Površina za odlaganje tereta prekrivena je protukliznom gumom, a podesivi upravljač je presvučen mekanim materijalom.  Točkovi: gume s polipropilenskim naplatcima promjera minimalno 5".  |  |  |  |
| 1.4.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.5.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **KOLI - 2**  | **Kolica za sitan inventar** |
|   | **Količina: 4**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Dimenzije: visina sa kotačima: minimalno 103 cm, širina: minimalno 106 cm; dubina: minimalno 43 cm; težina: minimalno 25 kg; materijal: čelik.  |  |  |  |
| 1.4.  | Multi-namjenska kolica s ladicama sa pladnjem za organizaciju i skladištenje sitnog inventara, koja se sigurno mogu premještati po prostoriji. Okvir mora biti zatvorenog tipa s minimalno četiri zatvorene strane, izrađen od čelika kako bi se osigurala čvrstoća, stabilnost i izdržljivost kolica. Ručke trebaju biti dovoljno visoke da ne zahtjevaju saginjanje kako bi se gurala kolica i nemaju oštri rub ili kut. Gornja površina mora biti dovoljno čvrsta za odlaganje opreme. Kotači promjera minimalno 100 mm moraju imati mogućnost zaključavanja (StopSafe) radi sigurnosti i stabilnosti. Struktura mora sadržavati minimalno tri odvojene cjeline s prostorom za minimalno 21 ladicu malog formata.Ladice: polipropilen ili polistiren, u bilo kojoj boji.Primjeri dimenzija ladica:Ladica (mala): minimalno 7x28x40 cm (Visina x Širina x Dužina)Ladica (srednja): minimalno 15x28x40 cm (Visina x Širina x Dužina)Ladica (velika): minimalno 22x28x40 cm (Visina x Širina x Dužina)Ladica (najveća): minimalno 29x28x40 cm (Visina x Širina x Dužina)Kolica trebaju sadržati minimalno sedam malih ladica, dvije srednje, jednu veliku i dvije najveće.   |  |  |  |
| 1.5.  | Izrada i materijali sukladno gore navedenim napomenama pod točkama 1.0., 1.7. i 2.2.  |  |  |  |
| 1.6.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.7.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **STUP-1**  | **Stup s utičnicama**  |
|   | **Količina: 80**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
| 1.3.  | Prenosivi/mobilni stup s utičnicama minimalno 230V/16A, koji uključuje minimalno USB 2400mA s minimalno dva USB utora, punjač i zaštitu od prenapona i s minimalno 6 utičnica. Duljine kabla minimalno 2 metra. S prekidačem.   |  |  |  |
| 1.4.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.5.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **KUT-1**  | **Kutija za skladištenje**  |
|   | **Količina: 20**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
|  1.3. | Dimenzije: duljina: 54-55cm; širina: 38-39cm; visina 28-30cm  |  |  |  |
| 1.4.  | Prozirna plastična kutija. Zapremnina od oko 47L. Kutije se mogu slagati jedna na drugu. Sadrži poklopac koji u potpunosti prekriva kutiju i može se sigurno kutija zatvoriti.  |  |  |  |
| 1.5.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.6.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |
| **SVJ**  | **Podna svjetiljka**  |
|   | **Količina: 8**  |
| 1.1.  | **Naziv proizvođača:**  |  |  |  |
| 1.2.  | **Naziv modela:**  |  |  |  |
|  1.3 | Dimenzije: širina: 15-50 cm; visina: 140-180 cm |  |  |  |
| 1.4.  | Prenosiva LED podna svjetiljka, s ugrađenim prigušivačem (dimmerom) i uključenom LED žaruljom od minimalno 20W.  |  |  |  |
| 1.5. | Lampa ima na dnu postolje koje omogućuje stabilnost same svjetiljke. Osigurati dvije zamjenske LED žarulje propisane jačine.  |  |  |  |
| 1.6. | Boja: Bijela ili siva ili crna boja |  |  |  |
| 1.7.  | Ugovaratelj mora izvršiti sve radnje potrebne za izradu, dopremu i montažu predmeta nabave, uspostaviti odgovarajuće spojeve između svih sastavnih dijelova i osigurati funkcionalnost predmeta nabave.  |  |  |  |
| 1.8.  | Jamstvo za otklanjanje nedostataka u jamstvenom roku u minimalnom trajanju od 2 godine od dana prihvata robe  | DA | NE |